附件
第三轮省级生态环境保护督察第37项反馈问题整改任务完成情况
一、反馈问题
墨水河、云溪河、祥茂河等水质不能稳定达标，镰湾河入海口省控断面2024年2月、3月水质均为劣V类。

二、整改目标及完成情况
整改目标：提升水质达标稳定性，确保重点河流水质年均值达标。

完成情况：2024年，墨水河入海口国控断面、西城汇省控断面均达标，祥茂河宏顺路桥市控断面水质跃升至地表水Ⅲ类标准（水质目标为地表水Ⅴ类标准）。
三、整改措施及具体落实情况
整改措施：1.加大墨水河、祥茂河等重点河流两侧排水管网和排水口排查，攻坚整治污水溢流、雨污混排等影响水环境的突出问题。推进流域内主要污水处理厂提标改造工作按时完成。 
2.加密监测重点河流水质，及时通报水质监测数据，为水环境问题原因分析、措施制定、治理整改等提供可靠数据支撑。 
3.加强墨水河日常管护，对水域内的垃圾及漂浮物每天清理，保持水面干净整洁；加强河道水生植物养护，根据水生植物习性、生长周期等因素，及时进行收割；提升污水处理厂汛期应急处理能力，减少雨后管网污水冒溢；加强雨后墨水河流域巡查，发现污水冒溢情况及时采取截污、抽运等应急措施，减少污水进入河道；加强汇入墨水河的支流河道管护，避免支流河道污染墨水河水质；加强墨水河流域水质预警监测，发现问题立即整改。

落实情况：

根据《青岛市贯彻落实第三轮省级生态环境保护督察报告整改方案》，祥茂河达标不稳定问题整改职责不属于即墨区。

1.即墨区污水处理厂已于2022年底完成提标改造，即墨区北部污水处理厂已于2023年10月完成提标改造。平时加强污水厂效能提升，组织即墨区污水处理厂，采取工艺优化与药剂辅助的形式，加速泥水分离，提高负荷能力，在不新增构筑物的情况下扩大处理规模。
2.2024年以来，密切关注墨水河水质自动站监测数据，不定期开展人工加密监测，雨后增加加密监测频次，发现水质超标或异常及时通报相关单位、镇街。

3.加强墨水河日常管护，对水域内的垃圾及漂浮物每天清理，2024年共计清理垃圾和漂浮物469吨。依托排水设施管护队伍成立专项巡查组，对城区污水管网进行全面排查，对管道堵塞进行及时疏通，2024年共疏通管道136处，共计3609米。对水域内荷花、睡莲、蒲草等水生植物加强养护，打造碧水泛光、生物多样的生态景观。根据水生植物习性、生长周期等因素，及时进行收割，完成收割打捞菹草、芦苇等水生植物1092吨。在汛期实行“雨前排查、雨中值守、雨后巡查”制度，重点盯守易冒溢点位配置移动式截污设备、抽水泵及时截流、抽运冒溢污水。
4.根据青岛市生态环境保护工作委员会办公室通报，墨水河入海口国控断面、西城汇省控断面均达标。

四、销号验收情况
2025年4月30日，即墨区组织了自我验收。2026年7月6日，青岛市生态环境局进行了验收复核。

