项目一：
兼顾干湿冰雪性能的全季节轮胎

关键技术研发及产业化
提名单位：

即墨区科学技术局

主要完成人

秦龙

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事长，完成人排名第1位，对本项目的科技创新贡献：独立负责项目整体技术路线与总体方案决策，确定超宽温区胎面配方、冰雪-干湿花纹、有限元仿真平台、多工况CFD仿真的技术攻关方向；在合作研发中，主导核心专利技术方案构思，组织多轮配方、花纹、仿真迭代及样品对标，解决全季节轮胎多性能相互制约关键难题，推动技术产业化落地。

林文龙

青岛森麒麟轮胎股份有限公司总裁，完成人排名第2位，对本项目的科技创新贡献：在合作研发中，独立调研国内外全季节轮胎市场及终端多地域干湿、冰雪路面使用工况，明确产品市场定位与对标基准；独立梳理客户实际使用痛点，输出产品性能边界指标，参与花纹方案评审，结合市场反馈提出迭代优化意见，指导产品适配市场需求，参与测试设备方案研讨。

秦靖博

中级工程师，青岛森麒麟轮胎股份有限公司总裁，完成人排名第3位，对本项目的科技创新贡献：独立主持项目技术实施，统筹配方、花纹、结构仿真多模块协同攻关；在合作研发中，审定胎面配方、花纹结构、有限元平台、CFD仿真的实施方案，组织开展仿真计算、样品试制、性能验证，协调解决研发过程关键技术问题，把控各项创新技术的研发质量与进度。

刘晶晶

高级工程师，青岛森麒麟轮胎股份有限公司研发中心开发经理，完成人排名第4位，对本项目的科技创新贡献：全程主导关键技术攻关与创新体系构建，是本项目多项原创性成果的核心发明人。针对传统四季胎全路况性能难以协同兼顾的行业技术痛点，创新研发干湿冰雪一体化单导向花纹与微刀槽耦合结构，依托CFD流场仿真与DOE多目标优化，原创设计变截面V型排水沟槽、立体钢片咬合结构与花纹联锁补强结构，创新应用潜龙变频降噪技术，有效突破轮胎湿地水滑、冰雪抓地差、行驶噪音大等技术瓶颈。牵头形成多项核心授权专利，有力推动产品性能升级与产业化落地，为本项目整体创新成果的取得提供了关键性、决定性技术支撑。

梁俊伟

中级工程师，青岛森麒麟轮胎股份有限公司研发中心副部长，完成人排名第5位，对本项目的科技创新贡献：针对花纹刀槽带来的刚性衰减难题，独立开展花纹联锁块结构仿真计算，完成几何参数寻优，兼顾冰雪咬合能力与干地操控刚度；独立完成花纹构型、接地印痕力学校核，保障花纹结构工程化可行性。

孙雯

副高级工程师，青岛森麒麟轮胎股份有限公司研发中心花纹设计经理，完成人排名第6位，对本项目的科技创新贡献：在合作研发中，本人独立牵头本项目胎面花纹设计开发；独立完成变节距降噪花纹布局、V 型沟槽及微刀槽排布方案设计；组织开展轮胎室内湿地、雪地、噪声性能试验，采集实测数据对标修正 CFD 仿真结果，完成多版花纹方案迭代优化。

秦豹

高级工程师，青岛森麒麟轮胎股份有限公司研发中心配方部部长，完成人排名第7位，对本项目的科技创新贡献：本人独立牵头超宽温区胎面配方开发，统筹胶料复配、填料分散、硫化体系迭代；独立开展橡胶挤出流变特性研究，参与胎侧预口型结构方案设计，迭代口模流道参数，为有限元橡胶一体化平台挤出模具正向数字化设计提供支撑。

郭增尚

中级工程师，青岛森麒麟轮胎股份有限公司研发中心配方工程师，完成人排名第8位，对本项目的科技创新贡献：通过对市场上同类产品的配方解析，逆推同类产品的设计思路及原理；结合日常基础研究项目中对聚合物及交联网络研究，取长补短，经过多轮实验，确定了实验配方。并与设计部门合作制作原型轮胎，经过轮胎测试，最终完成了配方的开发。

马晶晶

高级工程师，青岛森麒麟轮胎股份有限公司研发中心OE产品设计开发组组长，完成人排名第9位，对本项目的科技创新贡献：独立牵头OE端性能验证工作；独立开展宽温域条件下胶料力学性能测试，参与轮胎弯道侧偏实验设备结构设计，建立轮胎力学性能评价方法；获取多组试验数据，为超宽温区胎面配方迭代优化提供实测依据。

李春燕

副高级工程师，青岛森麒麟轮胎股份有限公司研发中心配方工程师，完成人排名第10位，对本项目的科技创新贡献：通过对配方中应用到的不同橡胶、填料的功能进行基础研究，同时通过DOE设计实验验证，寻找合适的搭配，可以部分实现配方胶料低温冰雪附着性能与常温干湿地抓地制动性能的平衡趋势，为宽温域适配的胎面配方技术体系的搭建做出一定的数据经验积累。同时参与原型轮胎的合作试制，为设计部门提供相应的配方性能参数，同时跟踪轮胎测试，从轮胎测试结果获得一些关于配方的性能数据，确认最终的胎面配方方案。

王晓燕

中级工程师，青岛森麒麟轮胎股份有限公司研发中心配方工程师，完成人排名第11位，对本项目的科技创新贡献：负责项目密炼工艺开发与工业化落地，完成胶料混炼工艺参数优化，解决多组分填料、特种橡胶体系密炼分散不均、胶料性能波动大等关键技术难题。

贾斌

青岛森麒麟轮胎股份有限公司研发中心OE产品设计开发组组长，完成人排名第12位，对本项目的科技创新贡献：负责 OE 样品性能对标验证；独立开展多批次胎面配方成品轮胎性能检测，使用自研侧偏测试装备完成宽温工况试验；依据测试数据提出配方组分调整建议，推动宽温域胎面配方迭代完善。

何丽霞

高级工程师，青岛科技大学高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心综合办主任，完成人排名第13位，对本项目的科技创新贡献：负责优化筛选优良路面附着与抓地性能胎面胶用配方助剂，依据实验数据优化配方组分，有效改善了胎面胶的抗湿滑性能，助力了宽温域胎面配方技术的开发，保障了优化后的胶料配方体系在四季恒定的路面行驶，均具有良好的附着与抓地性能，可保障轮胎干路、湿滑路面工况下的制动稳定性与行驶安全性。

丁乃秀

青岛科技大学教授，青岛科技大学高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心副主任，完成人排名第14位，对本项目的科技创新贡献：研究了天然橡胶、溶聚丁苯橡胶等在低温冰雪、常温干湿双工况下的摩擦响应、滞后损耗机理。

刘丹丹

青岛科技大学高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心讲师，完成人排名第15位，对本项目的科技创新贡献：揭示配方组分对宽温区间橡胶抓附性能的影响规律，提出了配方及结构优化建议，支撑超宽温区胎面配方迭代完善，为建立全季节轮胎多性能同步评价体系提供关键试验支撑。
三、主要完成单位

第一完成单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

对该项目科技创新和应用推广情况的贡献：本单位作为项目牵头完成单位，统筹项目立项论证、总体技术方案设计与全周期实施。针对国内全季节轮胎-5℃～25℃“性能断层”难题，攻克轮胎性能温度适配技术瓶颈，开发了超宽温区适配胎面配方技术；开发设计了干湿冰雪一体化单导向花纹与微刀槽耦合结构技术，同时提升了排水与冰雪咬合能力；搭建多工况CFD流体仿真与橡胶有限元精准拟合一体化平台，开展轮胎结构与成型工艺仿真优化，建立全季节轮胎多性能同步评价体系，打破国外企业在配方、自适应胎纹领域的专利壁垒，牵头完成3项发明专利、1项实用新型专利、1项外观专利。

组织第三方权威检测，完成冰雪制动、湿地抓地、干地操控、滚动阻力、耐磨等多指标对标验证，产品综合性能比肩国际一线品牌，部分指标优于进口对标产品，兼顾传统燃油车与新能源车辆高承载、强抓地使用需求。牵头推进成果产业化，2023 年 4 月实现核心技术转化落地，同年6月建成稳定量产产线，完成工艺调试、产品定型与市场批量投放。2024、2025年实现规模化生产与销售，取得显著经济收益。

负责产品市场推广、实车场景验证与客户技术服务，推广“一胎全年使用”方案，替代传统夏季胎+冬季胎两套轮胎，降低车主用车成本，减少废旧橡胶产生，提升行车安全，实现安全、经济与生态多重效益。依托产品规模化生产销售，拉动橡胶原材料、生产装备等上下游产业协同升级。本单位全面承担项目核心技术创新、产业化建设及市场应用推广工作，为本项目实现国内全季节轮胎领域重大技术突破、整体技术达到国际先进水平提供核心支撑。
2.第二完成单位：青岛科技大学

对该项目科技创新和应用推广情况的贡献：针对全季节轮胎技术需求，青岛科技大学与项目单位联合开发攻克轮胎性能温度适配技术瓶颈，主导开发了超宽温区适配胎面配方技术，创新性地实现了轮胎胎面胶的低温冰雪附着性能与常温干湿地抓地制动性能的最佳平衡。该技术应用产品在低温下仍具有较好的柔软性，冬季性能良好，产品在保持了轮胎与冰雪地面之间具有良好的抓着力的同时，在常温路面条件下还能保持一定的刚度与摩擦力，综合性能优良。

项目开发的兼顾干湿冰雪性能的全季节轮胎，产品经第三方权威检测，冰雪制动、湿地抓地、干地操控、滚动阻力、耐磨性能达到国际一线品牌同等水平，部分指标优于对标进口产品，满足北方地区乘用车全年度气候使用需求，可替代冬季胎 + 夏季胎两套轮胎，可有效降低用使用成本，减少废旧轮胎的产生，兼具显著安全效益、经济效益与生态效益。项目技术含量高、产品市场需求大，对国内冬季轮胎产品质量提升与产品结构升级具有积极作用，通过该项目的实施可推动该领域技术进步和全季轮胎法规的制定，促进我国相关高品质轮胎产业链的可持续发展。
